|  |
| --- |
| brand  **20**Fabricant: **SC MAR & PET GRUP SRL, Romania, comuna Draganesti, jud Prahova, tel:0733106935, fax:40213310048, e-mail:partener@marpet.ro** Cod unic de identificare al produsului-tip **Ferestre/usi de exterior, din PVC, profil DECEUNINCK seria Sliding, tip glisante, compuse din doua sau mai multe canate compartimentate prin montanti ficsi, cod M&PD-sld-15*****Nr. Dec perform*** **SR EN 14351-1:2006+A2:2016*****Caracteristici de performanta:******Rezistenta la incarcarea data de vant C1******Etanseitate la apa 2A******Permeabilitate la aer 3******Rezistenta dispozitivelor de siguranta vpa (350N)******Performanta acustica 32dB(-1;-5)******Transmitanta termica 1,8W/m2K******Substante periculoase npd*****Utilizari prevazute: comunicare in zone de** **locuinte si comerciale** |

**Performanta ferestre tip 11.10**



|  |
| --- |
| brand  **20**Fabricant: **SC MAR & PET GRUP SRL, Romania, comuna Draganesti, jud Prahova, tel:0733106935, fax:40213310048, e-mail:partener@marpet.ro** Cod unic de identificare al produsului-tip **Ferestre/usi de exterior, din PVC, profil DECEUNINCK seria Sliding, tip glisante, compuse din doua sau mai multe canate compartimentate prin montanti ficsi, cod M&PD-sld-16*****Nr. Dec perform*** **SR EN 14351-1:2006+A2:2016*****Caracteristici de performanta:******Rezistenta la incarcarea data de vant C1******Etanseitate la apa 2A******Permeabilitate la aer 4******Rezistenta dispozitivelor de siguranta vpa (350N)******Performanta acustica 32dB(-1;-5)******Transmitanta termica 1,8W/m2K******Substante periculoase npd*****Utilizari prevazute: comunicare in zone de** **locuinte si comerciale** |

**Performanta ferestre tip 11.16**

