
|  |
| --- |
| brand      **20**  Fabricant: **SC MAR & PET GRUP SRL, Romania, comuna Draganesti, jud Prahova, <tel:0733106935>, fax:40213310048, e-mail:partener@marpet.ro**  Cod unic de identificare al produsului-tip **Ferestre/usi de exterior, din PVC, profil DECEUNINCK seria Sliding, tip glisante, compuse din doua sau mai multe canate compartimentate prin montanti ficsi, cod M&PD-sld-15**  ***Nr. Dec perform***  **SR EN 14351-1:2006+A2:2016**  ***Caracteristici de performanta:***  ***Rezistenta la incarcarea data de vant C1***  ***Etanseitate la apa 2A***  ***Permeabilitate la aer 3***  ***Rezistenta dispozitivelor de siguranta vpa (350N)***  ***Performanta acustica 32dB(-1;-5)***  ***Transmitanta termica 1,8W/m2K***  ***Substante periculoase npd***  **Utilizari prevazute: comunicare in zone de**  **locuinte si comerciale** |

**Performanta ferestre tip 11.10**



|  |
| --- |
| brand      **20**  Fabricant: **SC MAR & PET GRUP SRL, Romania, comuna Draganesti, jud Prahova, <tel:0733106935>, fax:40213310048, e-mail:partener@marpet.ro**  Cod unic de identificare al produsului-tip **Ferestre/usi de exterior, din PVC, profil DECEUNINCK seria Sliding, tip glisante, compuse din doua sau mai multe canate compartimentate prin montanti ficsi, cod M&PD-sld-16**  ***Nr. Dec perform***  **SR EN 14351-1:2006+A2:2016**  ***Caracteristici de performanta:***  ***Rezistenta la incarcarea data de vant C1***  ***Etanseitate la apa 2A***  ***Permeabilitate la aer 4***  ***Rezistenta dispozitivelor de siguranta vpa (350N)***  ***Performanta acustica 32dB(-1;-5)***  ***Transmitanta termica 1,8W/m2K***  ***Substante periculoase npd***  **Utilizari prevazute: comunicare in zone de**  **locuinte si comerciale** |

**Performanta ferestre tip 11.16**

