|  |
| --- |
| brand  **14**Fabricant: **SC MAR & PET GRUP SRL, Romania, comuna Draganesti, jud Prahova, tel:0733106935, fax:40213310048, e-mail:partener@marpet.ro** Cod **Ferestre/usi de exterior, din PVC, profil Rehau Rehau Euro Design 70, clasa B, compuse din unul, doua sau mai multe canate compartimentate prin montanti ficsi si/sau mobili, cod M&PR-E70-34*****Nr. Dec perform 034*****SR EN 14351-1:2006+A2:2016*****Caracteristici de performanta:******Rezistenta la incarcarea data de vant C3******Etanseitate la apa 8A******Permeabilitate la aer 4******Rezistenta dispozitivelor de siguranta vpa (350N)******Performanta acustica 32dB(-1;-5)******Transmitanta termica 1,3W/m2K******Reactie la foc B s2 d0******Substante periculoase npd*****Utilizari prevazute: comunicare in zone de** **locuinte si comerciale** |